**Техническое приложение**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | **Технические требования** | |
| 1 | Модель готовой продукции | ГРАЗ 56142-0000010-52 |
| 2 | Вместимость цистерны, м3 | 11 |
| 2.1. | Тип перевозимого продукта | Светлые нефтепродукты |
| 3 | Кол-во секций | 2 |
| 4 | Металл цистерны, поперечное сечение | 09Г2С, «чемодан» |
| 5 | Дыхательный клапан | На каждый отсек, производства Россия |
| 6 | Донный клапан (на каждый отсек) | На каждый отсек, производства Россия |
| 7 | Блок управления донными клапанами | Производства Россия |
| 8 | УВТ (Узел выдачи топлива) | Счетчик жидкости ППО-40, фильтр, рукав раздаточный 4,5м, кран раздаточный (пистолет) |
| 9 | Насос | СВН-80, привод от КОМ |
| 10 | Напорно-всасывающие рукава (шт./м) | Производства Россия, 2шт.\*3м |
| 11 | Быстро-разъемные соединения (БРС) | Производства Россия |
| 12 | Цистерна изготовлена как мера вместимости | Калиброванная (Свидетельство о поверке) |
| 13 | Крышки горловин | Алюминиевые |
| 14 | Модель, комплектность шасси | КАМАЗ-43118-23027-50: 6\*6 вездеход, односкатная ошиновка, двиг. КАМАЗ-740.705-300 (ЕВРО-5, AdBlue, 300 л.с.), КПП КАМАЗ-154, АБС, топливный бак 350+210 л, кабина рестайлинговая без спального места, ограничитель скорости, цифровой тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, кнопки отключения массы в соответствии с ДОПОГ (в т.ч. IP65), подготовлен под перевозку опасных грузов. |
| 15 | Окраска емкости | В соответствии с ППОГ, цвет оранжевый |
| 16 | Комплектность | ТУ Завода |
| 16.1. | Противооткатные упоры, шт. | 2 |
| 16.2. | Пластиковый ящик для песка, шт. | 1 |
| 16.3. | Огнетушитель (марка), шт. | 2 (ОП-6) |
| 16.4. | Пенал для огнетушителя, шт. | 2 |
| 16.5. | Пластиковые пеналы, шт. | 2 |
| 16.6. | Шаровые краны | ТУ Завода |
| 17 | Дополнительные опции | Экологический короб. |